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	OS DE CONSERTO
	nº da OS — serviço
	TV
	OS nº da OS de TV — data

	REDE
	DN 200 MBV — PV montante → PV jusante · 0,0 m
	MÉTODO
	Reparo pontual interno, sem escavação



Defeito: clique e descreva o defeito visto na TV (tipo, DN, pontos, caixa de inspeção).
Execução: clique e descreva a execução (limpeza com hidrojato, packer + manta, acesso).
Solicitação: Solicitamos a autorização para execução do reparo pontual por método não destrutivo (MND) ou, se for o caso, manta CIPP, referente à OS ____.
PONTOS INDICADOS NO VÍDEO
	Nº
	MINUTO DO VÍDEO
	HORÁRIO (CÂMERA)
	METRAGEM
	PROBLEMA
	OBSERVAÇÃO


Para mais linhas, fotos grandes ou ramais (3 por vez): clique no quadro e no + que aparece à direita. Para tirar o que sobrar: botão direito no quadro → Excluir item. (esta nota pode ser apagada)

FOTO 01 — 
MINUTO DO VÍDEO	HORÁRIO (CÂMERA)	METRAGEM	PROBLEMA
mm:ss	hh:mm	0,00 m	escolha ou digite o problema



FOTO 02 — 
MINUTO DO VÍDEO	HORÁRIO (CÂMERA)	METRAGEM	PROBLEMA
mm:ss	hh:mm	0,00 m	escolha ou digite o problema



FOTO 03 — 
MINUTO DO VÍDEO	HORÁRIO (CÂMERA)	METRAGEM	PROBLEMA
mm:ss	hh:mm	0,00 m	escolha ou digite o problema



FOTO 04 — 
MINUTO DO VÍDEO	HORÁRIO (CÂMERA)	METRAGEM	PROBLEMA
mm:ss	hh:mm	0,00 m	escolha ou digite o problema
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